Choszczno 29-01-2016 r.

 **ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: Oferta na dostawę podnośnika stołowego dwu nożycowego stacjonarnego z napędem hydraulicznym sterowanym ręcznie. Znak: **1/UP/POD/16**

W związku z przetargiem na dostawę i montaż podnośnika w Choszcznie proszę o odpowiedź na pytania.

Czy przewidują Państwo zwiększenie wymiarów platformy?

Ewentualnie czy przewidują Państwo zwiększenie zagłębienia pod podnośnik (200mm).

Możemy zaproponować podnośnik dwunożycowy:

EHL2 295 1200x800mm (Wymiar)

Skok 950mm

Max obciążenie 200kg

Motor 1.1kW

Wysokość w stanie złożenie 300mm

Czas podnoszenia 20sek.

W tym przypadku tego podnośnika wymiar w stanie złożonym wynosi 300mm.

Można zaproponować podnośnik jednonożycowy:

ESS 295 1500x900mm (Wymiar)

Skok 950mm

Max obciążenie 200kg

Motor 1,1kW

Wysokość w stanie złożonym 230mm

Czas podnoszenia 33sek

Ze względu na to, że podnośnik będzie pracował w terenie gdzie uczęszczają ludzi proponowałbym także zastosowanie kurtyn ochraniających wnętrze podnośnika.

Jednak wiąże się to ze zmianą wymiaru platformy +150mm na długość i szerokość.

**ODPOWIEDŹ:**

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że to ma być podnośnik z ręcznym napędem ( nożnym pedałem), Jedynie można zmienić jego długość w celu uzyskania wymaganego skoku 950mm