Choszczno 27-10-2015r.

**ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy przedmiotu zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 1/ZP/KTG/15

Nazwa zadania: „dostawa: Kardiotokografu z analizą do ciąży pojedynczej, dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SP ZOZ w Choszcznie”

Pytanie , dot „Przetwornik ultradźwiękowy 1.5 MHz, wodoszczelny – 1 szt”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf z wodoszczelnym przetwornikiem ultradźwiękowym 1 MHz?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie , dot. „Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 30-240 bpm”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf wysokiej klasy z kolorowym, dotykowym ekranem o przekątnej 12,1 cala z zakresem odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego 50-240 bpm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie , dot. „Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 0,8 mW/cm²”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf o natężeniu fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 1,76 mW/cm²?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie , dot. „Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf wysokiej klasy z kolorowym, dotykowym ekranem o przekątnej 12,1 cala z dokładnością dla ultradźwięków +/- 1 bpm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie , dot. „Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 lub 10 cm/min”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf wysokiej klasy z kolorowym, dotykowym ekranem o przekątnej 12,1 cala z możliwością pracy drukarki z prędkościami 1,2,3 cm/min oraz ≥15mm/s ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie , dot. „Wydruk na papierze bez podziałki”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf wysokiej klasy z kolorowym, dotykowym ekranem o przekątnej 12,1 cala z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości 150mm z podziałką?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie , dot. „Możliwość pracy przez min. 3 doby na jednym opakowaniu papieru”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf wysokiej klasy z kolorowym, dotykowym ekranem o przekątnej 12,1 cala z możliwością pracy powyżej 24h na jednym opakowaniu papieru?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby dostarczony kardiotokograf o wyświetlaczu LCD o przekątnej ≥5,1 wyświetlał na ekranie krzywe monitorowania tętna płodu oraz skurczów?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał aby dostarczony kardiotokograf mierzył również parametry życiowe matki, m. in. EKG, SPO2, TEMP, RESP, NIBP?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga sprzętu zgodnie z opisem w załączniku nr 6 do SIWZ.