Choszczno, 11.07.2022r.

# *Symbol akt szczegółowy: 1/ZP/AM/22*

# *Znak sprawy: ZP/290/20/22*

Zapytania i odpowiedzi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZOZ w Choszcznie.

**Zapytanie nr 1 i odpowiedź:**

Nazwa zadania: Dostawa ambulansu medycznego dla SPZOZ w Choszcznie.

Znak postępowania: 1/ZP/AM/22

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający dynamiczny silnik , zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW (163,15 KM) i momencie obrotowym 380 Nm, spełniający normę emisji spalin Euro VI E?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje dostawy ambulansu wyposażonego w silnik o min. mocy 170 KM i min. momencie obrotowym 380 Nm.**

Pytanie 2

Ponieważ producenci samochodów bazowych stosują różne rozwiązania konstrukcyjne i inne nazewnictwo podobnych elementów konstrukcyjnych, dlatego prosimy o wyjaśnienie, czy dopuszcza się ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, posiadający Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, który posiada fabrycznie wzmocnione amortyzatory i stabilizatory, choć producent produkuje tylko jedną wersję takiego wyposażenia i nie używa nazwy „wzmocniony” ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji mechanicznej na samochód bazowy 24 m-cy oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.**

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,05 m szerokość 1,73 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C i B?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści.**

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści.**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez systemu asystenta bocznego wiatru (pkt IV ppkt 8 ), jeśli pojazd posiada inne systemy stabilizujące tor jazdy pojazdu ESP, ESC, Extended Grip?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści.**

Pytanie 7

Prosimy o uszczegółowienie wymagania zawartego w punkcie XIII podpunkt 9 Załącznika nr 2 do SWZ – „Fabryczna kamera i czujnik parkowania z przodu i tyłu pojazdu”.

Czy ambulans ma być wyposażony w kamerę cofania i czujniki parkowania z przodu i tyłu co jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem w ambulansach czy też chodzi o inne rozwiązanie.

**Odpowiedź Zamawiającego: Ambulans ma być wyposażony w kamerę cofania i czujniki parkowania przednie i tylne montowane na etapie produkcji pojazdu bazowego.**

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. płaci Zamawiający a Wykonawca ponosi tylko koszt napraw gwarancyjnych?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.**